**VISITA DE REPLANTEIG**

La visita de replanteig permet identificar les condicions, requeriments i materials necessaris per a la instal·lació dels equipaments de projecció i PDI’s.

  

Per part del servei educatiu ~~centre~~ és necessari:

* Una paret sense mobles, pissarra clàssica ni fluorescències. En cas que aquests elements estiguin, és responsabilitat del /servei educatiu que els retiri prèviament a la instal·lació.
* A la paret a on s’ha de muntar, existeixin un mínim de 4 punts de corrent i 1 de dades per a donar servei a l’ordinador + monitor, caixa de control i cablejat de corrent que es muntarà per donar electricitat al videoprojector + altaveus. L’ordinador pot estar a un màxim de 5 mts de la pissarra, límit del cable USB de la PDI.
* Als barracons i edificis amb fals sostre s’ha de tenir cura que l’alçada del sostre permeti ubicar el projector i la PDI. Pels sostres de 250cm, farà que l’alçada per la part baixa de la PDI quedi condicionada a uns 60-70 cm.

Que no permet fer la instal·lació:

* Radiadors i/o tubs de calefacció a la ubicació de la PDI i projector.
* Parets on no hi hagin punts de corrent que no permetin connectar l’equipament.
* A las parets dels barracons que donen a l’exterior.
* En cas de muntatge de PDI electromagnètiques, s’ha de revisar que no estiguin a prop de quadres elèctrics, els quals poden fer que no funcionin de forma correcte.
* Muntar un projector just a sota de sortides d’aire, perquè implica netejar el filtre de la PDI més sovint i minvaria la seva vida.

Un cop realitzada la visita per part de l’equip tècnic, aquest presentarà un *acta de replanteig* amb la identificació clara de la ubicació dels elements que sigui viable instal·lar i els que no.